„Full Assessment“- certyfikat   
dla nowej wersji T32.xS

**Klingenberg, kwiecień 2015.**

**Przetwornik temperatury T32.xS z protokołem HART® firmy   
WIKA dostępny jest teraz w wersji zaktualizowanej. Jednostka certyfikująca TÜV Rheinland odświeżyła certyfikat dla uniwersalnego urządzenia zgodnie z obowiązującymi standardami do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa  
SIL 3 („Full Assessment“).**

Nowa wersja przetwornika otrzymała przede wszystkim zoptymalizowaną diagnostykę uszkodzenia czujnika, aktualizację protokołu HART® . W celu ułatwienia instalacji, schemat połączeń sensora został nadrukowany na górnej części urządzenia.

Od czasu wprowadzenia na rynek w 2010 model T32.xS był pierwszym przetwornikiem temperatury, który był wykonany zgodnie   
z normą i posiadał certyfikację. Od tego czasu jest ponad 100 000 urządzeń w użyciu.

Liczba znaków: 859

Hasło: Przetwornik temperatury T32.xS

**Producent:**

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

Alexander-Wiegand-Straße 30

63911 Klingenberg/Germany

Tel. +49 9372 132-0

Fax +49 9372 132-406

vertrieb@wika.com

[www.wika.de](http://www.wika.de)

**Zdjęcie WIKA:**

Przetwornik temperatury WIKA T32.xS z protokołem HART®



**Edycja przez:**

WIKA Polska

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

ul. Łęgska 38/35 87-800 Włocławek

tel. (+48) 54 23 01 100, fax: (+48) 54 23 01 101

info@wikapolska.pl

www.wikapolska.pl

Reklama prasowa 06/2015